e-post: Meie 01.08.2018

**Hinnapäring**

Põlva Vallavalitsus korraldab Põlva Vallavalitsuse 30. detsembri 2014 määruse nr 2-2/13 „Hankekord“ alusel alla lihthanke piirmäära jääva menetlusega riigihanke „Projekti 500 kodu tuleohutuks raames tehtavad küttekollete ehitustööd“ ning teeb ettepaneku esitada hinnapakkumus.

**Pakkuja kvalifikatsioon**

Pakkuja peab omama kehtivat kutsetunnistust kvalifikatsioon peab vastama valdkonnas kehtiva standardi alusel kehtestatud nõuetele: Pottsepatöid võib teostada Pottsepp tase 4, Pottseppmeister tase 5. Pakkuja kvalifikatsiooni kontrollib hankija avalikest registritest

## Töö teostamise ajakava

* 1. Tööde teostamise aeg on:
     1. I; II ja III objektil kuni 6 kuud alates töövõtulepingu sõlmimisest.
     2. IV; V ja VI objektil kuni 12 kuud alates töövõtulepingu sõlmimisest

1. **Pakkumuste esitamise tähtaeg, eeldatav maksumus**
   1. Pakkumus esitada hiljemalt **15.08.2018** e-posti aadressile [uno.kangro@polva.ee](mailto:uno.kangro@polva.ee) .
   2. Pakkumuse kõigi objektide eeldatav maksumus kokku on 24 500 EUR ilma km-ta
2. **Pakkumuse esitamise ja vormistamise nõuded**
   1. Pakkumused esitada käesolevas hinnapäringus esitatud „Hinnapakkumuse tabelites“.
   2. Pakkumuste hindamine toimub objektide kaupa,
   3. Hindamiskriteerium madalaim hind.
   4. Pakkumus esitada Eesti keeles
   5. Pakkumuses välja tuua maksumus objekti kõikidele osadele.
   6. Pakkumuses tuua eraldi välja hinnad käibemaksuta ja käibemaksuga
3. **Pakkumuste tagasilükkamine, läbirääkimiste pidamine**
   1. Tellija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused kui need ületavad pakkumuse eeldatavat maksumust
   2. Üksikobjektide eeldatav maksumus on saadud kõigi pakkumuste summeeritud keskmise maksumuse alusel
   3. Tellija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi
4. **Lepingu tingimused** 
   1. Hankeleping sõlmitakse pakkujaga selle konkreetse objekti või objektide kohta millele tehtud pakkumus on madalaim
   2. Tellija tasub Töövõtjale teostatud töö eest 15 tööpäeva jooksul pärast üleandmise- vastuvõtmise akti allkirjastamist ja arve saamist.
   3. Töö loetakse üleantuks poolte poolt teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisel. Akti koostab ja esitab Tellijale Töövõtja.
   4. Töövõtja annab ehituse täitevdokumentatsiooni üle tellijale paberkandjal 2-s eksemplaris ja digitaalsel andmekandjal (eelistatult USB mälupulgal).

**Hinnapakkumise tabelid**

I Objekt

Pakkumuse esitaja: ……………………………………………………………….

Ahi 1

**Asukoht: Kirsi, Kastmekoja küla**

Olemasolevate küttesüsteemide seisukord

Ahju vuugid soojuspaisumise tõttu pragulised, osaliselt parandatud tulekindla hermeetiku ja seguga. Ahjuuks viltu vajunud ja logiseb, ukse vahelt on tahma välja pressinud. Kolle lagunenud. Ukse eest puudub kaitseplekk. Ahju siiber tuleohtlik.  
Soojamüüri tahmaluugid ei ole tihedad ning nende vahelt on kohati tahma välja pressinud.

Tööde teostamise eeldatav aeg kuni 6 kuud töövõtulepingu sõlmimisest

**Vajalikud tööd:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tööde nimetus | Ühiku hind | kogus | Hind kokku |
| Uue samaväärse küttevõimsusega ahju ladumine või paigaldamine. Vana ahju mõõdud 770x770x2180 mm. |  | 1 |  |
| Paigaldada uue ahju ukse ette nõuetele vastav kaitseplekk. |  | 1 |  |
| Vahetada soojamüüri tahmaluugid – 4 tk, ümarad. |  | 4 |  |
|  |  |  |  |
| Kokku km-ta |  |  |  |
| Km 20% |  |  |  |
| Hind km-ga |  |  |  |

Pakkumuse esitamise kuupäev: …………………………………….

Pakkuja esindaja allkiri: ………………………………………………

II Objekt

Pakkumuse esitaja: ……………………………………………………………….

Ahi 2

**Asukoht: 3-14, Kauksi küla**

Olemasolevate küttesüsteemide seisukord

Ahjuuks müüritisest lahti vajunud, ukse pealt sillusekivid ära kukkunud. Tahmaluukide vahelt on tahma välja pressinud. Ahju müüritise vuugid on pragunenud ning kohati on pragudest tahma välja pressinud. Korstnaühenduse vuukides mõrad. Kolle amortiseerunud. Ahi ei ole hermeetiline ega kasutamiseks ohutu. Pliidi kolle lagunenud, uks loksub ning ukse ees puudub kaitseplekk.

Tööde teostamise eeldatav aeg kuni 6 kuud töövõtulepingu sõlmimisest

**Vajalikud tööd**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tööde nimetus | Ühiku hind | kogus | Hind kokku |
| 1. Vana ahju asemele samaväärse küttevõimsusega uue ahju ladumine või paigaldamine. Vana ahju mõõdud on: laius 780 mm; sügavus 1040 mm; kõrgus ca 2100 mm. |  | 1 |  |
| 2. Pliidi kolde osa uuesti laduda, uks kinnitada, ukse ette paigaldada kaitseplekk. |  | 1 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Kokku km-ta |  |  |  |
| Km 20% |  |  |  |
| Hind km-ga |  |  |  |

Pakkumuse esitamise kuupäev:……………………………………….

Pakkuja esindaja allkiri: ………………………………………………

III Objekt

Pakkumuse esitaja: ……………………………………………………………….

Ahi 3

**Asukoht: Maasikamäe, Vastse-Kuuste alevik**

Olemasolevate küttesüsteemide seisukord

Umbkoldega telliskiviahi: kolle lagunenud, võlv katki, koldeseinad ära vajunud, ahjumüüritises vuugid laiali paisunud. Ahi pole hermeetiline. Pliit ei tõmba hästi ning ajab suitsu sisse. Pliidiplaat katki. Kolle lagunenud.  
Korsten 1, punastest tellistest: liiga madal korstnapits.  
Korsten 2, silikaattellistest: mõranenud korstnapits.

Tööde teostamise eeldatav aeg kuni 6 kuud töövõtulepingu sõlmimisest

**Vajalikud tööd**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tööde nimetus | Ühiku hind | kogus | Hind kokku |
| 1. Vana ahju asemele samaväärse küttevõimsusega uue ahju ladumine või paigaldamine. Vana ahju mõõdud: 780x930x2030 mm. |  | 1 |  |
| 2. Pliidi ja soojamüüri vaheline ühendusava suuremaks teha. |  | 1 |  |
| 3. Pliidiplaat välja vahetada (plaadi mõõdud 455x760 mm) |  | 1 |  |
| 4. Pliidi kolle ümber laduda. Kolde mõõdud: laius ca 500 mm; sügavus ca 850 mm; kõrgus ca 300 mm. |  | 1 |  |
| 5. Punastest tellistest korstnapits laduda 7 rida kõrgemaks. Paigaldada korstnamüts |  | 1 |  |
| 6. Silikaattellistest korstnapits lammutada kuni laieneva osani ning laduda uuesti. Paigaldada korstnamüts. |  | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Kokku km-ta |  |  |  |
| Km 20% |  |  |  |
| Hind km-ga |  |  |  |

Pakkumuse esitamise kuupäev: …………………………………….

Pakkuja esindaja allkiri: ………………………………………………

IV Objekt

Pakkumuse esitaja: ……………………………………………………………….

Ahi 4

Asukoht: **Tanimäe tee 5, Mammaste küla**

Olemasolevate küttesüsteemide seisukord

Objektil vana plekkahi mõõtudega 760x1100x2000. Ahjul võlv lagunenud, ahi amortiseerunud. Korstna suitsulõõri on juhitud toa ventilatsioon.  
Korstnapits lagunenud ja ohtlik.

Tööde teostamise eeldatav aeg kuni 12 kuud töövõtulepingu sõlmimisest

**Vajalikud tööd**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tööde nimetus | Ühiku hind | kogus | Hind kokku |
| 1. Vana plekkahju asemele samaväärse küttevõimsusega uue ahju ladumine või paigaldamine. Vana ahju mõõdud 760x1100x2000 |  | 1 |  |
| 2. Müürida kinni korstna suitsulõõris olev ventilatsiooniava. |  | 1 |  |
| 3. Lammutada vanal korstnapitsil vähemalt 10 rida, vajadusel rohkem ning laduda uus korstnapits kolme rea võrra kõrgem. Paigaldada korstnamüts. |  | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Kokku km-ta |  |  |  |
| Km 20% |  |  |  |
| Hind km-ga |  |  |  |

Pakkumuse esitamise kuupäev: …………………………………….

Pakkuja esindaja allkiri: ………………………………………………

V Objekt

Pakkumuse esitaja: ………………………………………………………………

Ahi 5

Asukoht: **Kibuvitsa, -2, Rasina küla**

Olemasolevate küttesüsteemide seisukord

Ahju vuugid soojuspaisumise tõttu pragulised, osaliselt parandatud tulekindla hermeetiku ja seguga. Ahjuuks viltu vajunud ja logiseb, ukse vahelt on tahma välja pressinud. Kolle lagunenud. Ukse eest puudub kaitseplekk. Ahju siiber tuleohtlik.  
Soojamüüri tahmaluugid ei ole tihedad ning nende vahelt on kohati tahma välja pressinud.

Tööde teostamise eeldatav aeg kuni 12 kuud töövõtulepingu sõlmimisest

**Vajalikud tööd**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tööde nimetus | Ühiku hind | kogus | Hind kokku |
| 1. Uue samaväärse küttevõimsusega ahju ladumine või paigaldamine. Vana ahju mõõdud 770x770x2180 mm. |  | 1 |  |
| 2. Paigaldada uue ahju ukse ette nõuetele vastav kaitseplekk. |  | 1 |  |
| 3. Vahetada soojamüüri tahmaluugid – 4 tk, ümarad. |  | 4 |  |
|  |  |  |  |
| Kokku km-ta |  |  |  |
| Km 20% |  |  |  |
| Hind km-ga |  |  |  |

Pakkumuse esitamise kuupäev: …………………………………….

Pakkuja esindaja allkiri: ………………………………………………

VI Objekt

Pakkumuse esitaja: ………………………………………………………………

Ahi 6

Asukoht: **Kase, Himmaste küla**

Olemasolevate küttesüsteemide seisukord

Majas olnud tulekahju.  
Objektil vana plekkahi mõõtudega 560x800x1960 mm. Kolle amortiseerunud, uks ära vajunud. Korsten amortiseerunud. Pliidi kolle lagunenud, ääreraud amortiseerunud.

Tööde teostamise eeldatav aeg kuni 12 kuud töövõtulepingu sõlmimisest

**Vajalikud tööd**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tööde nimetus | Ühiku hind | kogus | Hind kokku |
| 1. Uue samaväärse küttevõimsusega ahju ladumine või paigaldus. Vana ahju mõõdud 560x800x1960 mm |  | 1 |  |
| 2. Vajalik uue korstna ehitus. Uue korstna lõõr peab olema 140x270 telliskivikorstna puhul või diameetriga vähemalt 180 mm moodulkorstna puhul. Korstna kõrgus ca 7 m. |  | 1 |  |
| 3. Pliidi kolle uuesti laduda. |  |  |  |
| 4. Vahetada ääreraud ja keeduplaat. Vana keeduplaadi mõõtmed: 705x408 mm. |  | 1 |  |
|  |  |  |  |
| Kokku km-ta |  |  |  |
| Km 20% |  |  |  |
| Hind km-ga |  |  |  |

Pakkumuse esitamise kuupäev: …………………………………….

Pakkuja esindaja allkiri: ………………………………………………