Lisa 1

**Tehniline kirjeldus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Söökla tool  | **Kirjeldus:**Vineerist ja laminaat kattega, kergesti ladustatav tool. Ava seljatoe ülemises ääres tooli lihtsamaks ladustamiseks.Tooli all spetsiaalne plastikust kaitsekate, mis väldib lauapeale ladustamisel lauplaadi kriimustamise. **Mõõdud:**kõrgus vahemikus 810 - 850 mm üldlaius vahemikus 510 - 540 mm sügavus 450 -510 mmkaal kuni 7,0 kg. Lamineeritud istme paksus vähemalt 10mm.**Kogus:** 200 tk**Materjalid ja viimistlus:**Värvus valge. Matt-kroomitud toruraamil (D22mm). Raami all plastikust jalakorgid (hallis toonis). **Garantii:**3 aastat | Foto on illistratiivne |